**南通市中心血站采血椅采购项目需求**

**一、技术参数**

1.长×宽：≧2000×940mm。

2.椅面升降：590mm~810mm。

3.背板角度范围：-15°~110°

4.腿板角度范围：-45°~30°

★5.采血扶手板：480mm×160mm，可水平范围内 0~180°角度调节，可升高10cm，配温控电加热装置。在扶手位置设分高档位和低档位两档控制，最高调节温度在35度。提供实物图片分别进行说明。

★6.多体位调节：使用≧6组静音电机，电动调节背部、腿部、踏脚板、和双扶手，有倾斜反休克体位。晕针发生时由正常采血体位到达反休克体位最快小于4秒，即保持平躺，头低脚高体位。标配脚踏开关，各种体位调节无需手控操作器就可完成，方便快捷。

★7.可电动伸缩，可折叠式脚踏为献血者提供优级舒适的采血过程，满足不同身高献血者需要。头枕可自主调节15~0cm.提供实物图片进行说明。

★8.椅子配备2000×580mm无纺布规格椅套便捷自动更换装置，实现一人一座垫，防止交叉感染。提供实物图片说明。

9.带刹车移动脚轮，方便移动。坐垫：PU泡沫。

10.具有水杯放置区域，有加热和冷却温度数显功能。

11.椅垫用聚氨酯定向发泡一次成形高密度特制海绵制作，豪华舒适、久经耐用。

12.框架：Q235钢管，面料：聚氯乙烯皮革，防火、防水，抗菌，耐消毒液腐蚀。

13.控制盒电源：AV220V/50HZ 100VA，最大承重200kg。

14.采血椅整体设计美观、科学合理，符合现代年轻人审美外观。

**二、采购数量：3台**

**三、技术服务与要求**

1.合同履行期限：供货安装期合同签订后10个日历天。

2.提供至少一年免费保修，厂商在省内有售后服务部，配有专业售后服务人员

3.维修服务：一般问题应在12小时内、重大问题应在24小时内解决

**四、验收要求及标准**

**（一）验收要求**

1.供应商须提供产品设备的验收方案，该方案须符合国家相关行业标准和验收标准。

2.货物到达采购人指定现场前，应提前1天通知采购人做好准备，由采购人会同有关单位和人员根据中标供应商提供的货物设备清单，进行现场验收；

3.中标供应商在完成项目后，若经采购人验收不合格，中标供应商承担所有责任。

**（二）验收标准**

1.采购文件第三章“项目需求”中明确的标准和技术要求；

2.与合同货物有关的最新版本的中华人民共和国国家/国际标准和部颁标准；

3.中标供应商随响应文件提供货物制造国的制造及验收的官方标准或货物验收大纲，经采购方确认后，将作为对货物的验收依据之一；

4.中标供应商在澄清响应文件时作出的承诺，经采购方确认后，将作为对货物的验收依据之一；

5.货物性能考核指标：不得低于上述货物验收标准中的指标。具体指标签订合同时根据采购文件和响应文件确定。

**五、付款方式**

项目验收合格后支付合同总价的100%，款项由采购单位按相关财务支付规定办理支付手续。